**Antenna Inventory Table**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sector** | **Port** | **Technology** | **Frequency MHz** | **Antenna Manufacturer** | **Antenna Model** | **Azimuth (°TN)** | **AGL (Ft)** | **Antenna Input Power (W)** | **Antenna Gain (dBd)** | **Power Output (ERP), W** |
| A | P01 | LTE | 700 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 20 | 60 | 35 | 11.2 | 478 |
| A | P02 | LTE | 850 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 20 | 60 | 142 | 11.8 | 2137 |
| A | P03 | LTE | 2100 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 20 | 60 | 141 | 15.6 | 5248 |
| A | P01 | LTE | 700 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 20 | 60 | 141 | 11.2 | 1905 |
| A | P02 | LTE | 2300 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 20 | 60 | 89 | 16.0 | 3467 |
| A | P01 | LTE | 700 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 20 | 60 | 53 | 11.4 | 758 |
| A | P02 | UMTS | 850 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 20 | 60 | 25 | 11.8 | 380 |
| A | P03 | LTE | 1900 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 20 | 60 | 107 | 15.2 | 3548 |
| B | P01 | LTE | 700 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 140 | 60 | 35 | 11.2 | 478 |
| B | P02 | LTE | 850 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 140 | 60 | 142 | 11.8 | 2137 |
| B | P03 | LTE | 2100 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 140 | 60 | 141 | 15.6 | 5248 |
| B | P01 | LTE | 700 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 140 | 60 | 141 | 11.2 | 1905 |
| B | P02 | LTE | 2300 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 140 | 60 | 89 | 16.0 | 3467 |
| B | P01 | LTE | 700 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 140 | 60 | 53 | 11.4 | 758 |
| B | P02 | UMTS | 850 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 140 | 60 | 25 | 11.8 | 380 |
| B | P03 | LTE | 1900 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 140 | 60 | 107 | 15.2 | 3548 |
| C | P01 | LTE | 700 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 260 | 60 | 35 | 11.2 | 478 |
| C | P02 | LTE | 850 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 260 | 60 | 142 | 11.8 | 2137 |
| C | P03 | LTE | 2100 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 260 | 60 | 141 | 15.6 | 5248 |
| C | P01 | LTE | 700 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 260 | 60 | 141 | 11.2 | 1905 |
| C | P02 | LTE | 2300 | Commscope | NNHH-65A-R4 | 260 | 60 | 89 | 16.0 | 3467 |
| C | P01 | LTE | 700 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 260 | 60 | 53 | 11.4 | 758 |
| C | P02 | UMTS | 850 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 260 | 60 | 25 | 11.8 | 380 |
| C | P03 | LTE | 1900 | Commscope | JAHH-65A-R3B | 260 | 60 | 107 | 15.2 | 3548 |
| A | P01 | CDMA | 1900 | KMW | ET-X-TS-70-16-62-18-iR-RD | 354 | 72.7 | 14 | 15.9 | 575 |
| A | P01 | LTE | 800 | Commscope | DT465B-2XR | 354 | 72.7 | 89 | 13.7 | 2089 |
| A | P02 | LTE | 2500 | Commscope | DT465B-2XR | 354 | 72.7 | 141 | 15.4 | 4897 |
| B | P01 | CDMA | 1900 | KMW | ET-X-TS-70-16-62-18-iR-RD | 145 | 72.7 | 14 | 15.9 | 575 |
| B | P01 | LTE | 800 | Commscope | DT465B-2XR | 145 | 72.7 | 89 | 13.7 | 2089 |
| B | P02 | LTE | 2500 | Commscope | DT465B-2XR | 145 | 72.7 | 141 | 15.4 | 4897 |
| C | P01 | CDMA | 1900 | KMW | ET-X-TS-70-16-62-18-iR-RD | 240 | 65.6 | 14 | 15.9 | 575 |
| C | P01 | LTE | 800 | Commscope | DT465B-2XR | 240 | 65.6 | 89 | 13.7 | 2089 |
| C | P02 | LTE | 2500 | Commscope | DT465B-2XR | 240 | 65.6 | 141 | 15.4 | 4897 |
| A | P01 | GSM\/UMTS | 1900 | Radio Frequency Systems (RFS) | APX16DWV-16DWVS-W-A20 | 0 | 65.6 | 59 | 15.9 | 2344 |
| A | P01 | LTE | 1900 | Ericsson | AIR32 | 0 | 65.6 | 120 | 15.4 | 4168 |
| A | P02 | LTE | 2100 | Ericsson | AIR32 | 0 | 65.6 | 120 | 15.4 | 4073 |
| B | P01 | GSM\/UMTS | 1900 | Radio Frequency Systems (RFS) | APX16DWV-16DWVS-W-A20 | 147 | 65.6 | 59 | 15.9 | 2344 |
| B | P01 | LTE | 1900 | Ericsson | AIR32 | 147 | 65.6 | 120 | 15.4 | 4168 |
| B | P02 | LTE | 2100 | Ericsson | AIR32 | 147 | 65.6 | 120 | 15.4 | 4073 |
| C | P01 | GSM\/UMTS | 1900 | Radio Frequency Systems (RFS) | APX16DWV-16DWVS-W-A20 | 280 | 65.6 | 59 | 15.9 | 2344 |
| C | P01 | LTE | 1900 | Ericsson | AIR32 | 270 | 65.6 | 120 | 15.4 | 4168 |
| C | P02 | LTE | 2100 | Ericsson | AIR32 | 270 | 65.6 | 120 | 15.4 | 4073 |
| A | P01 | LTE | 746 | Commscope | SBNHH-1D65B | 30 | 60.5 | 76 | 12.8 | 1445 |
| A | P02 | LTE | 2120 | Commscope | SBNHH-1D65B | 30 | 60.5 | 76 | 16.4 | 3388 |
| A | P01 | LTE | 746 | Commscope | SBNHH-1D65B | 30 | 60.5 | 76 | 12.8 | 1445 |
| A | P02 | LTE | 2120 | Commscope | SBNHH-1D65B | 30 | 60.5 | 76 | 16.4 | 3388 |
| B | P01 | CDMA | 880 | Commscope | SBNHH-1D65B | 165 | 60.5 | 100 | 12.6 | 1819 |
| B | P02 | LTE | 1965 | Commscope | SBNHH-1D65B | 165 | 60.5 | 76 | 16.0 | 3090 |
| B | P01 | CDMA | 880 | Commscope | SBNHH-1D65B | 165 | 60.5 | 100 | 12.6 | 1819 |
| B | P02 | LTE | 1965 | Commscope | SBNHH-1D65B | 165 | 60.5 | 76 | 16.0 | 3090 |
| C | P01 | LTE | 746 | Commscope | SBNHH-1D65B | 280 | 60.5 | 76 | 12.8 | 1445 |
| C | P02 | LTE | 2120 | Commscope | SBNHH-1D65B | 280 | 60.5 | 76 | 16.4 | 3388 |
| C | P01 | CDMA | 880 | Commscope | SBNHH-1D65B | 280 | 60.5 | 100 | 12.6 | 1819 |
| C | P02 | LTE | 1965 | Commscope | SBNHH-1D65B | 280 | 60.5 | 76 | 16.0 | 3090 |